1학년 기술산업과 재량시간 학습지( 1-15/16차시)

< 재량활동 시간에 운영할 자료 모음 제시> 참고용

(유인물1)

재량활동시간 참고용

재랭활동시간 참고용

1. 생활 가전제품의 종류

1) 세탁기 : 의류 건조기, 드럼형, 건조 일체형, 2조식, 1조식

2) 청소기 : 무선형, 업소형, 핸디형, 일체형, 일반형

3) 다리미 ; 무선형, 스팀형, 일반형

4) TV : 멀티미디어, 와이드프로젝션, 일반형, 휴대형, CD,VTR겸용, 노래방, PC통신, 와이           드, 액정 프로젝터

5) VTR : 노래방, 비디오 CD, 더블데크, 일반형

6) 오디오 : 주변기기, 벽걸이형, AV, 미니 컴포넌트

7) 카세트 : 휴대용 CD플레이어, 디지털 MD, 미니 카세트, 포터블 CD/Radio

8) 면도기 ; 여성용, 남성용

9) 공기 정화기 : 대용량, 소용량

10) 미용기기 : 가정용 이발기, 헤어롤 셋팅기, 헤어스타일 쉐이퍼, 헤어드라이기

2. 주방 가전 제품

1) 밥솥 ; 압력솥, 일반용

2) 식기 세척기 : 세척기, 일반 건조기, 살균 건조기, 업소형, 세척 건조

3) 전자 레인지 : 10L이하, 10L-20L형, 20L-30L형, 30L이상

4) 가스렌지 : 구이 전용, 일반용

5) 가스오븐렌지 : LNG용,  LPG용

6) 냉장고 : 냉동 전용, 냉장 전용, 업소형, 테이블형, 일반형

7) 다용도 쌀통 : 10KG형, 20KG형, 30KG형, 40KG형, 50KG형, 60KG형

8) 분쇄기 : 믹서형, 양념형, 일반형

9) 토스터 : 오븐형, 일반형

10) 전기포트 : 사무실용, 가정용, 일반용

11) 정수기 : 소형, 일반형, 업소형

3. 계절 기기

1) 에어콘 : 창문형, 분리형, 복합 멀티형, 중대형, 소형

재량활동시간 학습용

2) 온풍기 : 중대형, 소형

3) 냉온풍기 : 중대형, 소형

4) 전기스토브 : 복합형, 회전형, 일반형

5) 로터리 히터 : 10평형이상, 20평형이상, 30평형이상

6) 팬히터 : 5평형, 6평형, 7평형, 8평형, 9평형, 10평형, 20평형

7) 선풍기 : 벽걸이형, 일반형

8) 전기침구 : 전기장판, 전기요

9) 라디에이터 : 일반형

10) 가습기 : 복합형, 일반형

4. 컴퓨터 Hard/Wear

1) 데스크탑 PC : 서버형, 단순형, 멀티형

2) 노트북 : 단순형, 멀티형

3) 모니터 : 19인치급, 14인치급, 15인치급, 17인치급, 20인치급 이상

4) 프린터 : 레이저, 도트, 잉크젯

5) 부품 : N코더, 키보드, CPU, FDD, Power, RAM, Main-Board, HDD

6) 카드 : LAN, 비디오캡쳐보드, IO Controller, MODEM, TV/오보레,

OI/MPEG, SOUND, VGA

7)주변기기 : 마우스, 스캐너, 스피커, 플로터, 카메라, 공유기

8) 네트워크 : adapter, HUB

10) 응용기기 : 문자 발생기

5. 통신기기

1) 전화기 : 유무선 겸용, 자동응답 유무선, 사무용, 무선형, 유선형

2) 휴대폰 : 멀티형, 디지털, 아나로그

3) 호출기 : 문자형, 일반형

4) PCS폰 : PCS

6. 광학기기

1) 비디오 카메라 : 디지털형, 악세서리, 액정착탈형, 일반형

2) 카메라 : 디지털 카메라, 악세서리, 자동형, 반자동형, 수동형

3) 쌍안경 : 일반형

4) 망원경 : 초급형, 중급형, 고급형

1학년 기술산업과 재량시간 학습지( 1-15/16차시)

※ 각 모듬별 매시간 준비해야 할 기본적인 내용(유인물2)

1. 조사 상품(제품)명

2. 조사 장소

3. 조사하면서 소요된 시간

4. 모듬별 조사시 개인별 분담 여부

< 개인별 조사 내용 제목 적어주기 >

조	반	번호	이름	개인별 조사

5. 조사 내용

※ 조사 내용은 A4용지에 다음 내용을 참고하여 적고, 모듬별로 정리하여 발표수업후 제     출한다.

- 사진이나 기타 참고 자료는 A4용지에 붙여 같이 제출한다.

- 각 모듬은 발표 수업후 다른 모듬에서 질문한 내용을 기록하고, 그 시간에 대답을 못       한 경우는 다음 시간에 조사후 발표하고 기록하여 보고서를 제출한다.

- 각 제품에 맞게 다음 내용을 참고하여 조사한다.

1) 제품에 대한 원리적인 면

2) 가격 (한제품에 대한 종류가 다양한 경우)

3) 디자인, 색상, 질감, 기타 느낌 등에 대한 내용

4) 그 상품의 특징 (그 상품만이 갖는 고유 특징 포함)

5) 사용상 주의점

6) 서비스 여부

7) 기타 ( 각 제품에 따른 고유 내용이 있으면 조사한다.)

6. 느낀점 기록

반	번호	이름	느 낀 점

1학년 기술산업과 재량활동 평가서

안녕하세요?

여러분은 1학기 동안 기술산업과 재량활동을 통해 시간이 부족해 교과서에서 다루기 힘들었던 내용을 여러 가지 방법으로 토론하고 조사 발표하였습니다.

이번 평가는 1학기 재량 활동 수업을 받고 나서 여러분의 기술산업과 학습 방법 및 관심도를 알아보기 위한 것이니 다음 질문에 정성껏 답하여 주시기 바랍니다.

1. 여러분이 재량활동의 기술산업과를 선택한 목적이 어느 정도 충족되었다고 생각됩니까 ?

① 많이 충족되었다.(     )              ② 대체로 충족된 편이다. (    )

③ 별로 충족되지 못했다. (      )       ④ 전혀 충족되지 못했다. (    )

⑤ 잘 모르겠다. (     )

2. 재량활동에서 기술산업과 교육을 받고 나서, 받기 전과 수업에 임하는 태도가 어떻게 변    하게 되었는가 ? ( 가장 많이 변한 부분 2가지만 고르시오)

① 발표 수업을 잘할 수 있게 되었다.(      )

② 현장 체험 학습에는 자신이 생겼다.(      )

③ 보고서 쓰는 방법을 터득하게 되었다.(      )

④ 너무 벅차고 힘들었다.(      )

⑤ 시간을 많이 소비했다.(      )

⑥ 모듬별 협동이 잘되지 못했다.(      )

⑦ 기타(그외 내용을 적으시오)

3. 기술산업과 재량활동에 달라져야 된다고 생각하는 점이나, 좋았던 점 등 재량수업을 하    면서 느낀 소감 등을 적어 보세요

재량 시간 기술산업반	지도교사 : 서세숙	사용일자	3.10	차시	1/16

(유인물3)

주 제 탐 구 과 정
1. 조 편성	-모듬은 쉽게 문제나 과제를 해결할 수 있는 사람끼리 모여 편성되도록 한다. -모듬이름을 정한다. -5항의 역할 분담자의 대표를 선정하여 1학기를 이끌어가는 모듬장을 선출한다.
2. 주제 선정	-주제를 정하는데 있어 몇가지의 샘플을 제시한다. -모듬별 탐구하고 싶은 주제를 토론을 통해 선택한다.
3. 주제 분석	모듬끼리 모여 주제를 분석하고 주제망(Mind Map)을 그려 본다.
4. 탐구 방향	- 탐구 주제망(Mind Map)을 통하여 탐구에 필요한 여러 가지 절차나 현장 학습 장소등을 토론한다. - 현장에 가기 위한 시간이나 미팅 장소등을 정한다.
5. 역할 분담	1) 모듬장 : 모듬을 이끌고 주도적으로 탐구하며 조를 대표하고 현장학습 및 발표수업의 계획과 실천을 관장한다. 2) 부모듬장 : 모듬장을 보조하며 모듬원들의 활동을 격려하고 각종 자료를 안내하고 수집하며 보관 정리한다. 3) 서기 : 모듬원들의 전시 내용이나 탐구 활동에 관한 여러 가지 사항을 기 록한다. 4) 모듬원 : 탐구활동에 따라 적절한 역할을 맡아 모듬 활동을 분담한다.
6. 탐구계획 수 립	교사가 제시한 틀을 활용하여 모듬별로 탐구 방향에 따라 구체적으로 방법이나 절차 준비물등을 생각하여 계획을 수립한다.(각 모듬은 교사와 개별상담이 필요하면 지도를 받는다.)
7. 탐구 수행	탐구 계획에 따라 맡은 역할을 충실히 해낸다. 이때, 문제가 발생하면 교사와 의논하여 문제를 해결하도록 노력한다.
8. 결과의 정 리	탐구한 내용을 정리하여 각종 자료와 보고서를 작성한다.
9.탐구 보고	정리된 내용과 결과를 모두에게 전시하고 발표 수업을 갖는다.
10. 평가 및 반성	모듬별 활동을 전체적으로 평가하고 보고서 뒷면에 평가한 내용을 첨부한다

1학년 재량시간 기술산업반 학생들에게 나누어 주는 유인물

(유인물4)

자기 주도적 주제 탐구 학습 안내문
재량시간 기술산업반	지도 교사 : 서세숙	사용일자	3.10	차시	1/16
1. 일시 : 1999년 3월 10일(수요일) 2. 차시 ; 1/16 3. 탐구 주제 ; 재량시간 기술산업반 조직, 편성과 실시 배경 4. 적용 학습 모형 : 자기 주도적 주제 탐구 학습 5. 학습 내용 1) 재량시간 기술산업반의 실시 배경을 알 수 있다. (재량시간 실시 배경 - 제 7차 교육과정 운영의 일환으로 교육부 연구 학교로 지정되 어 실시) 2) 자기 주도적 주제 탐구 학습의 정의를 이해할 수 있다. ① 학생 중심의 학습으로서 열린 학습의 한가지 형태이다. ② 학생들이 학습 주제 선택과 학습 내용, 학습 과정 및 자료 이용에 있어서 주체적이 며 창의적인 자기 계발을 체험하도록 학습 과정을 중요시한다. ③ 다양한 자료와 범교과적인 통합적 학습 내용 및 자료 이용 과정을 개별활동과 모듬 활동, 발표수업, 현장 체험 학습등을 통하여 실현된다. 3) 주제 탐구 학습 과정을 알고 말할 수 있다.

<각 제품에 따른 종류별 학습지>

1. 냉장고

- 유인물 5

1) 원리

: 냉매인 프레온이 증발기 속에서 기화될 때 저장실내의 열을 기화열로흡수하여 냉각시키며, 외부에서는 반대로 액화하여 흡수한 열을 발산한다. 이러한 작용이 전동기에 의해 반복되어 저장실 안의 온도는 일정한 저온 상태를 유지하게 된다.

2) 구성

: 냉동기, 저장고, 운전제어장치로 되어 있다.

* 냉동기 : 냉매를 압축 순환시켜 냉장고 내의 열을 흡수하여 외부로 발산시킴으로서 냉                장고안을 저온으로 유지

* 저장고 : 식품을 넣는 용기로 냉동기에 의해 냉각된 내부 온도가 상승하지 않도록 외               기와 차단하기 위해 내부상자와 외부상자 사이에 단열재가 들어 있다.

* 운전제어장치 : 온도조절기와 서리제거장치가 있다. 온도조절장치는 냉장고 안을 적당            한 온도로 유지시키기 위한 장치이며, 그 온도는 수납하는 식품에 따라 다르나             대체로 5-7도 이다. 서리제거장치는 서리를 融解(융해)하는 장치이며 자동식, 다            이얼식, 누름단추식 등이 있다.

3) 사용상의 주의점

: □ 직사광선이 닿지 않는 곳

□ 발열체로부터 떨어진 곳에 응축기의 방열을 방해하지 않도록 벽 등으로부터 떨어          진 곳에 설치

□ 냉장고 안은 공기 순환이 잘 되도록 식품 사이에 틈을 주어 넣는다.

□ 냉장고의 손질은 외부,내부상자,부속품을 때때로 중성세제로 닦아낸다.

□ 증발기에 부착된 서리, 얼음은 칼과 같은 예리한 것으로 무리하게 제거해서는 안          된다.

□ 증발기가 손상되어 냉매가 누설되는 경우가 있으므로 주의 한다.

4) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

5) 제품이 내세우는 특징

2. 밥솥

- 유인물 6

1) 원리

: 솥의 밑바닥에 발열체가 넣어져 있어 솥에 물과 쌀을 넣고 가열하면 시간이 경과함에       따라 솥에 물이 없어지고, 온도가 상승하면 자동온도 조절기에 의해서 일정기간이 경       과하면 스위치가 끊겨 밥이 된다.

2) 구성 유형

: * 일반형  - 취사가 완료된 다음 보온으로 자동으로 넘어간다.

* 타이머형 - 일반형에 예약 타이머를 부착하여 밥 짓는 시간을 예약할 수 있어 새벽                    밥을 할 때 번거러움을 덜 수 있다.

* 마이콤형 - 반도체에 IC 칩을 내장하여 시간 예약은 물론 밥상태 조절, 밥맛 조정                    등을 병행토록 하여 보다 맛있는 밥을 지을 수 있도록 한 것이다.

3) 사용상의 주의점

: □ 화기, 인화물질근처, 습기 있는곳, 직사 광선이 비치는 곳은 피한다.

□ 취사 중에는 고온의 증기가 발생하므로 화상에 주의

□ 증기 구멍으로 고온의 증기가 배출되므로 행주등으로 막지 않는다.

□ 취사중에는 제품을 이동하지 않는다.

□ 내부솥이나 가열판에 이물질이 끼인채 사용하면 밥이 잘되지 않거나 퓨즈가 끊어질        수도 있음

□ 금속류의 주걱을 사용하면 내부 솥의 피막이 벗겨져 밥이 눌러 붙는 원인이 된다.

□ 내부 솥은 본 제품 외에 다른 열원에 사용하지 말 것

□ 밥솥 자체를 씻거나 강한 충격을 주면 안된다.

4) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

5) 제품이 내세우는 특징

3. 식기 세척기

- 유인물 7

1) 원리 및 구성

: 식기, 세척을 능률적으로 하는 기기

식후 설거지를 합리화하여 가사노동의 경감 등 여러 가지 효과를 가져오고 있다. 시긱       의 형상이나 재질이 일정한 미국에서는 1960년대 초부터 발매하고 있어 많은 보급률을       보이고 있다. 한국은 식기 형상이 여러 가지이기 때문에 식기를 넣는 방법상 성능이        떨어지고, 쌀을 주식으로 하는 식생활로 전분질이 쉽게 떨어지지 않는 이유등으로 개      발이 뒤떨어졌으나 요즘 한국형 식기 세척기를 저렴한 가격에 각 회사에서 공급하고 있      다.

가정용인 것과 대량 취사용인 것이 있다. 가정용인 것은 자동온수식 바닥 설치형인 것     과 순간탕비기(瞬間湯沸器)와 같은 급탕 설비에 직결해서 사용하는 소형의 탁상형인 것     이 있는데 모두 자동식이며, 분사방식에 의해 세제액으로 더러움을 씻어 내리고 마무리     세척후 건조된다.또 보관고(保管庫)로도 사용되며, 온탕과 세척 효력에 따라 살균효과도     기대할 수 있다. 대량 취사용인 것에는 초음파 사용의 진동방식과 분사 방식의 컨베이어     형태가 있다.

2) 사용상의 주의점

□ 전용 코드를 사용할 것

□ 물을 직접 뿌려 청소하거나 밴젠, 신나, 알콜등으로 닦지 말 것

□ 화재 위험이 있는 곳에서는 설치, 사용하지 말 것

□ 통풍이 잘되는 곳에 벽면에서 15Cm 이상 떨어져서 설치할 것

□ 동작중이거나 동작직후에는 내부나 식기에 손을 대지 말 것

□ 살균되는 곳에 직접적으로 눈을 대지 말 것

□ 식기 건조 및 살균 이외의 용도로 사용하지 말것

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

□ 살균형

□ 일반형

□고급형

□ 가스레인지 복합형

□ 한국형(최신형) 등등

4) 제품이 내세우는 특징

4. 전자 레인지

- 유인물 8

1) 원리 및 구성

음식물이 마이크로파인 2450MHz에 의하여 가열되는 것으로, 엄밀히 말하면 마그네트론에서 만들어진 파장 120mm의 극초단파가 물분자를 진동시키는 것이다. 쉽게 말해 전자기파가 양전기에서 음전기로 계속 변화하면서 전기장과 자기장을 진동시키는 것인데, 물분자는 유전체이면서 분극을 이루고 있어서 극초단파가 이 물분자의 양극과 음극을 끌어당기고 밀어내는 것을 1초에 약 24억 5000만번을 일으키는 것이다. 이때 전자기파는 도체에 의하여 차단되기 때문에 금속용기에 담긴 음식물은 가열되지 않는다.

전자렌지는 안쪽부분이 코팅된 금속판으로 둘러싸여 있다. 전파출구라고 한 부분은 마그네트론과 연결되어 있다. 실제로 마그네트론을 보면 전파가 나오는 부분이 아주 얇은 금속으로 되어 있음을 알 수 있다. 이는 날카로운 부분에서 금속의 방전형상이 일어나는 것과 관련이 있어 보인다. 또한 고내램프는 렌지안의 물체를 볼 수 있게 해준다.

고주파 가열은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 하나는 유전체손에 의한 자기발열을 이용해서 피가열물의 내부로부터 균일하게 가열시키는 유전가열과 다른 하나는 피가열물이 금속류 등과 같이 도전체인 경우로서 피가열물에 유기되는 와전류에 의 한 옴손을 이용하여 가열을 하는 유도가열이다.

유도가열방식은 유도가열용 코일에 흐르는 고주파 전류에 의하여 만들어지는 자장 중에 도전성을 가진 피가열물을 놓고 피가열물의 자기 발열로 인하여 온도상승을 기대하는 것이므로 발열기구로서는 피가열물 중에 유기되는 와전류로 인한 옴손과 피가열물이 철과 같이 자성체인 경우의 히스테리시스손 등이 생각된다.

마이크로파 유전가열에 이용되는 마그네트론은 부극에서 정극을 향하여 방사상으로 튀어나온 전자에 수직방향으로 자계를 인가하고 부극의 주의를 회전시키면서 정극을 향하도록 전극이 배치되어 있다. 이 정극면에는 발진 주파수에 공진하는 공동이 설치되어 있어서 공동입구부를 통과하는 전자에 의하여 공동내에 전자파를 발생시켜서 이것을 안테나로 외부의 도파관으로 취출시키는 구조로 되어 있다. 전자 레인지에 사용하는 마그네트론은 2,450MHz로써 1kW이하의 것이 많다.

3) 사용상의 주의점

□ 음식을 넣은 후에는 음식이 다 익을 때까지 열지 말 것

□ 도자기, 전자레인지용 유리, 종이류등은 사용해도 되나 금속류, 알루미늄 호일, 일반적      인 유리(내열유리가 아닌것)등은 사용하지 말 것

□ 껍질이 딱딱한 밤, 호두, 은행, 계란등을 삶지 말 것

□ 각각의 조리법에 의한 단추를 다른 용도로 사용하지 말 것

□ 열에 약한 물질이나 용기는 화재 위험이 있으므로 사용치 말 것

4) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

<참고> 가스오븐 레인지

쿠퍼스 가스 오븐레인지 빌트-인 타입 버너 헤드 열감지 안전장치 열풍 자동순환 방식 전기 그릴 (EG545, 선택 사양) 제 조 원 : 독일 쿠퍼스 제품 치수 : 592 X 530 X 595mm	빌트인 가스오븐레인지 강제 열풍순환 방식/오븐 회전판 부착 소프트 조리 기능 고장진단 프로그램 기능 그릴 연기제거 기능 세라믹 원적외선 그릴 제 조 원 : 린나이 제품치수 : 598 X 550 X 860mm
씨맨스 가스오븐레인지 디지탈 타이머 부착 FREE STANDING TYPE 이중 가열 방식(시코팀 + 자연대류) 대. 중. 소 4구 버너 상판 보호용 덮개 제품 치수 : 600 X 600 X 850mm	LG 고급형 가스 오븐 렌지 순간 초속 점화 방식 (0.5초) 원적외선 세라믹 그릴을 채용 대용량 오븐부(53리터) 오븐 운전 확인 램프 오븐 다이알
LG 만족형 가스 오븐 렌지 순간 초속 점화 방식을 채용 (0.5초) 대용량 오븐 바베큐바 채용 백가드에 편리한 디지탈 시계를 채용 오븐 점화 확인등 부착	LG 실속형 가스 오븐 렌지 순간 초속 점화 방식을 채용 (0.5초) 대용량 오븐 세라믹 코팅된 버너캡과 청결링 채용 가스 차단 장치 과전류 방지 장치 통전시 안전장치 채용 오븐 점화 확인등을 부착
LG 알뜰형 가스 오븐 렌지 순간 초속 점화 방식을 채용 (0.5초) 대용량 오븐 세라믹 코팅된 버너캡과 청결링 채용 가스 차단 장치 과전류 방지 장치 통전시 안전장치 채용 동급 기종중 소비전력이 가장 낮음

5) 제품이 내세우는 특징

5, 테레비젼

- 유인물 9

1) 원리

컬러텔레비전은 사물을 빛의 3원색인 빨강(R),초록(G),파랑(B)을 이용하여 화상에 나타내는 기기이다. 자연계에 존재하는 모든 사물의 색은 모두 이 3가지 색을 조합해서 나타낼 수 있다. TV화면을 움직이는 원리는 영화와 흡사하다. 영화는 매초 16컷에서 24컷의 필름이 움직이는데, TV에서는 매초 30매의 전자화상이 움직인다. TV 화면 좌우로 빽빽히 쏴보내는 주사선(走査線)은 보통 525개이다.

모든 사물의 색은 빨, 녹, 파 세 성분으로 분해 해서 전기신호로 보낸다. 전파의 송신방식은, 영상은 AM(진폭 변조)으로 보내고, 음성은 FM(주파수 변조)으로 보내므로 음질이 좋다. 브라운관은 '전자총'과 '새도마스크','형광체' 로 이뤄져 있다. 전자총에서 쏜 전자빔(beam)은 영상 신호에 따라 구부러지거나 진동하면서 새도마스크의 작은 구멍을 통과하여, 형광체에 부딪쳐 색을 내게 된다. TV를 수신할 때는 8개의 가지가 달린 안테나를 많이 사용한다. 안테나는 클립처림 휘어진 본체와 약간 짧은 전파유도기, 그리고 얇고 긴 반사기(反射器)로 구성되어 있다. 최근 컬러TV에는 액정화면이 많이 사용된다. 액정화면은 반사광이 없어 눈이 피로하지 않고, 입자가 정밀한 컬러필터와 제어용의 얇은 박막트랜지스터를 포개 가볍고 얇게 만들 수 있다는 장점이 있다. 하이비전은 거울처럼 화면이 섬세하고 빈틈이 없으며 음성을 PCM(펄스부호변조) 방식으로 전송함 으로써 화질과 음성상태를 비약적으로 향상시킨 텔레비전이다, 또 클리어비전은 주사선의 처리를 깔끔 하게 함으로써 화질을 개선했다. 케이블TV는 공중파가 아닌 유선으로 방송을 보내는 TV인데, 뉴스는 물론 스포츠나 영화 등 수십 개의 전문 채널로 프로그램을 방영하고 있다. 뉴스 전문의 CNN(미국)도 케이블TV국의 하나이다.

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

<참고1>

디지털 방송 천하통일 '초읽기'

TV보며 홈쇼핑·화상회의까지 척척

라스베이거스=고주미 기자 제공

최근 미국 가전업계는 난데없는 문의전화 홍수에 단단히 곤욕을 치렀다. 『내년말부터 디지털 방송이 시작되면 지금 갖고 있는 TV는 쓸모없게 되는 것 아니냐』는 소비자들의 전화였다. 지난 3일 미 연방통신위원회(FCC)가 「디지털 방송 주파수를 공중파 방송사들에게 무료로 할당한다」고 발표한 것이 이 사건의 발단이 된 것이다.

50여년전 컬러TV 방송이 시작된 이후 반세기만에 또다시 디지털 방송혁명이 일어나고 있다. 98년이면 미국의 ABC, NBC, CBS, 폭스 등 메이저 방송사들이 10대 도시에서 디지털 방송을 개시하게 된다. 일본 영국 등도 재빨리 디지털 공중파방송의 실시 시기를 앞당기겠다고 발표했다.

디지털 방송은 일반 대중에게도 전혀 생소한 개념이 아니다. 이미 전세계적으로 디지털 케이블TV와 디지털 위성방송 서비스가 실시되고 있으며 우리나라의 무궁화 위성도 디지털 방식으로 운영되고 있다. 디지털 방송은 0과 1로 구성된 코드로 방송신호를 압축해 TV 수상기로 보내서 이를 재생하는 방식이다. 디지털의 특성상 기존 아날로그 TV처럼 전파 간섭이 발생하지 않고 고화질 영상과 컴팩트디스크(CD)의 음질을 즐길 수 있다. 또 아날로그 방송에서 채널간 혼선 방지를 위해 비워두고 있는 주파수를 사용할 수 있을 뿐 아니라, 아날로그 방송 한 채널의 대역을 디지털로 압축해 최소한 3개 채널로 쓸 수 있다.

사실 디지털방송의 진가는 TV에 PC의 기능까지 합친 다양한 양방향 서비스에 있다. 시청자가 화면을 여러개로 나눠 한꺼번에 여러 채널을 동시 시청하거나 화면크기 등을 자유롭게 조절할 수있을 뿐 아니라 빈 채널을 이용해 주식정보, 기상정보 등을 제공하는 데이터방송이나 홈쇼핑, 인터넷 등의 부가서비스를 마음대로 선택할 수 있다.

디지털 방송 시대가 도래하면서 가장 들떠있는 곳은 가전업계. 방송국 하나가 디지털 방식으로 전환할 경우, 최소한 2백만 달러의 신규 수요가 발생하기 때문이다. 2000년까지 디지털 TV수상기, 디지털 컨버터(아날로그 TV로 디지털방송을 시청할 수 있게 해주는 전환장치), PC에 들어가는 디지털 방송수신 장비, VTR 등 미국에서만 1백억 달러에 가까운 신규 수요가 예상된다.

디지털 방송 시장을 노리는 또 다른 세력은 컴퓨터업계. 디지털TV를 컴퓨터로 간주하고 있는 이들은 이제까지 PC에서만 사용됐던 각종 소프트웨어와 정보서비스를 팔기 위해 발빠른 움직임을 보이고있다. 일례로 고성능 컴퓨터 전문업체인 미국 실리콘그래픽사는 가전업체들이 1백만대의 디지털 TV수상기를 내놓을 동안 컴퓨터 업계에선 디지털 방송을 수신할 수 있는 PC를 2천만~5천만대를 출하할 수 있다고 발표했다.

PC와 TV가 안방시장을 놓고 자웅을 가리는 대회전을 준비하는 동안에도 소니를 비롯한 일본 기업들은 콧노래를 부르고 있다. 디지털 방송장비와 웹TV, 컴퓨터를 몽땅 만들고 있기 때문이다. 디지털 방송이라는 황금시장에 가장 빨리 연착륙하고 있는 나라는 일본이 될 가능성이 높다.

<참고2>

진공관』진공관에 관하여(종류와 특징)

진공관의 종류별 특성을 알아보기 위해선 형태별 특징과 구조 그리고 용도의 분류로 나누어 설명할 수 있다. 예를 들어 6BA6라는 진공관을 살펴보면 형태는 미니어추어형, 구조는 5극관, 용도는 고주파 증폭용으 로 구분된다. 이러한 분류를 바탕 삼아 우리는 진공관의 종류를 잘 이용 할 수 있고, 그것이 기본이 되어 사용하고자 하는 회로에 가장 적절한 진공관을 적용할 수 있을 것이며, 또 특정 진공관에 가장 잘 어울리는 응용회로를 선정할 수 있을 것이다.

[형태]

길을 달리고 있는 자동차에는 승용차, 트럭, 덤프차 등 여러 가지 있다. 어느 것이나 자동차임에는 틀림없지만, 그 크기나 형태는 상당히 다르기 마련이다. 마찬가지로 진공관에도 여러 가지 종류가 있다. 현재 활용되고 있는 진공관을 크게 나누어보면 ST관, GT관, MT관의 세 가지 로 분류된다.

① MT관

제 2차대전 중에 개발되어 전후에 실용화된 것으로 현재 제일 많이 사용되고 있다. 미니어추어관은 소형으로 가볍고, 능률이 뛰어나며, 높은 주파수까지 사용할 수 있다는 특징을 지닌다. 또한 성능이 탁월 한 점과 제조의 자동화를 통한 품질의 균등화가 가능하기 때문에, 품질에 있어서 불량률이 적고 가격이 싸다는 점 등의 많은 장점을 가지고 있다.

오늘날에는 MT관이 GT관을 능가하는 경향이 짙다. 미니어추어관의 형태를 보면, 툭 튀어나온 머리부분(배기관)이 있는 직경이 작은 유리 관이 사용되며, 핀은 7개와 9개의 2종류가 있다. 어느 것이나 베이스 를 사용하지 않고 직접 꽂을 수 있다.

② GT관

굵은 유리관이 사용되며 베이스에는 8핀이 구성되어 있는데, 그 중심 에는 핀을 제대로 꽂기 위한 가이드 키가 마련되어 있다. 현재 정류관 이나 출력관 등의 미니어추어관에서 사용할 수 없는 대용량을 이 GT관 에서는 마음껏 다룰 수 있다. GT관용의 소켓은 8핀밖에 없기 때문에 구별과 사용이 쉽다.

③ ST관

GT관보다 더 오래된 진공관 형태로 눈사람 모양의 유리관이면서 베그 라이트가 하부에 있다. 핀은 4핀, 5핀, 6핀, 7핀의 4종류이며, 크기가 매우 큰 편이다. 따라서 적극 구조도 명료하게 식별할 수 있고, 소켓 의 간격이 넓어서 납땜도 용이하다. 소켓은 핀수에 따라서 4가지 형태 로 분류된다.

④ 기타

MT관, GT관, ST관 이외의 진공관에는 다음과 같은 종류가 있다. 진공 관의 구조를 표현할 때, 흔히 3극관, 5극관 등으로 이야기한다. 이러 한 표현이 진공관 자체의 구조를 엄정하게 나타내주는 것은 아니지만, 특정 진공관이 보유하는 전극수에 따른 이같은 구분은 나름의 구조적 특성에 따른 것이다.

진공관의 기본적인 전극에는 히터(필라멘트), 케소드, 그리드, 플레 이트의 4가지가 있는데, 보통 몇극관이라 표현할 경우에 히터는 제외 되는 것이다. 왜냐하면 진공관에는 반드시 히터가 기본적으로 포함되 기 때문에 구태여 전극 분류에 넣을 필요가 없는 것이다.

『진공관』진공관에 관하여(용도별 특징)

진공관의 용도는 대단히 광범위하게 사용되어 왔다. 오래 전부터 생활 도구화 되어온 라디오 수상기나 TV수상기 등에 사용되어 왔으며, 매우 정밀한 통신 공업용 진공관은 우주 통신이나 로케트 유도장치, 대륙을 연결하는 해저 케이블 연결 장치와 같은 다방면의 용도에 활용되고 있다.

따라서 진공관의 용도를 세분하여 분류한다는 것은 아주 복잡한 일이므 로, 우선 간단한 용도별 분류를 통해 진공관의 특성에 접근해보자.

동일한 히터 전압(또는 히터 전류)을 보유한 진공관을 사용해야 하는 것이 기본이므로 먼저 히터 전압에 따른 용도별 분류가 있을 수 있겠다. 특히 히터전압 6.3V 및 5V의 트랜스용은 무선기나 하이파이적 용도에 부합되므로 오디오에 주로 활용될 수 있다.

사 용 목 적		조 건	사 용 목 적		조 건
고주파용	고주파 증폭용	* 이득율이 높을 것	저주파용	초단증폭용	* 험이 적을 것
		* 잡음이 적을 것			* 마이크로 폰 잡음이 적을 것
		* 전극간 정전용량이 작을 것			* 왜곡이 적을 것
	중간주파 증폭용	상기사항과 동일		단간증폭용	* 상기사항과 동일
	콘버터용	* 변환이득이 클 것		전력증폭용	* 능률이 좋을 것
		* 잡음이 적을 것			* 왜곡이 적을 것
		* 동작이 안정될 것			* 내부저항이 적을 것
	검파관	* 능률이 좋을 것		정 류 용	* 능률이 좋을 것 (파비안스가 클 것)
		* 혼변조 왜곡이 적을 것(충실도가 좋을 것)

상기 표를 보고 각각 사용 목적에 알맞은 진공관으로서 갖추지 않으면 아니될 조건들을 살펴보는 것이 좋다. 이러한 조건을 전제하여 사용하 고자 하는 회로에 가장 알맞는 진공관을 선택하여 비교 검토하는 것이 바람직하다.

<참고3>

TV 의 발명

1956년 5월 12일 우리나라에서 처음으로 TV 방송이 시작됐을 때 많은 사람들은 TV 속에 사람이 숨어 있다고 생각했다. 그때나 지금이나 TV는 신기한 물건이긴 마찬가지다. 어떻게 전기적인 신호를 이용해 영상을 보여주는 것일까

오늘날 대중문화의 꽃이라고 불리는 TV를 누가 발명했는지는 확실하게 말하기 어렵다. 1884년 독일인 닙코프는 전기신호를 영상으로 바꾸는 장치를 발명해 TV의 원리를 처음으로 설명했다. 하지만 오늘날 TV수상기로 쓰이는 브라운관(CRT)이 독일인 브라운에 의해 발명된 것은 1897년으로 지금으로부터 1백년 전의 일이다.

브라운관은 유리로 만들어진 진공용기, 전자총, 편향계, 형광면(화면)으로 구성돼 있다. 물론 그 핵심기술은 전자총이라고 할 수 있다.

<P><FONT SIZE=3>흔히 TV의 발명가로 영국인 존 로기 베어드를 꼽는다. 그는 TV와 관련된 독창적인 이론이나 특허를 가지고 있었던 사람은 아니지만 천부적인 상품화 재능을 발휘해 오늘날 우리가 보는 것과 똑같은 TV를 만들어냈다. <p>

1925년 베어드가 못쓰는 가구로 만든 TV는 오늘날 우리가 보는 전자식TV와 다른 기계식 TV이다. 베어드는 24개의 작은 구멍이 뚫린 닙코프원판을 1분에 6백번 회전시켜 이를 통과한 빛을 전기적인 신호로 바꿔 영상을 만들었다. <p>

1926년 베어드가 만든 TV는 영국왕립협회에서 50여명의 과학자들이 지켜보는 가운데 첫선을 보였다. 그후 그는 주사선을 30개로 늘린 새로운 TV모델을 개발해 BBC를 통해 1935년까지 시험방송을 실시했다. 시험방송이 끝날 때쯤에서 베어드의 TV는 영국에 4천대가 보급됐다. 그러나 베어드의 TV는 전자식 TV에 의해 철퇴를 맞았다. BBC방송이 1936년 정규TV방송을 시작하면서 EMI가 개발한 전자식 TV를 채택한 것이다. 전자식 TV는 주사선이 2백40개에 달했고, 선명도도 기계식에 비해 2배나 나았다.<p>

TV는 2차대전이 끝난 후 급속하게 보급돼 대중들의 사랑을 독차지했다. TV의 위력을 실감나게 했던 사건으로 1960년 케네디와 닉슨이 맞붙었던 대통령 후보 토론회를 들 수 있다. 그때 케네디는 자신만만한 제스처와 언변으로 시청자를 사로잡아 우세를 점쳤던 닉슨을 누르고 당선된 것이다.<p>

<브라운관 이후의 영상혁명 >

TV가 발명된지 1백년이 지난 오늘날에도 브라운관은 여전히 TV 영상장치의 제왕 자리를 굳게 지키고 있다. 아직까지는 화질면에서 브라운관을 따라 잡는 것이 나오지 않기 때문이다.<p>

하지만 브라운관은 덩치가 크고 소비전력이 많다는 점에서 현대생활과 맞지 않는다. 현대생활은 이동성을 생명으로 삼는다. 그런데 브라운관은 운반하기도 힘들고 장시간 전지를 이용해 보기도 어렵다.<p>

또 대형화면을 선호하는 현대인의 취향에 맞춰 큰 브라운관을 제작하는 것도 어려움이 따른다. 그만큼 전자총과 화면 사이의 거리가 멀어야 하기 때문이다. 고선명TV(HDTV)는 섬세한 화면을 구현하려면 최소한 33인치 이상이 돼야 한다.<p>

그러나 브라운관을 쓸 경우 거실을 온통 브라운관이 차지해버린다. 브라운관은 화면 각 지점과 전자총 사이의 거리를 같게 하기 위해서 화면을 둥그렇게 만들어야 하는데, 이 때문에 화면 주변이 일그러진다. 이 같은 화상왜곡은 화면이 클수록 크다.<p>

<P><FONT SIZE=3>그래서 등장한 것이 액정표시장치(LCD)이다. LCD는 2개의 유리기판 사이에 액정을 주입한 후 전압을 가해 광학적 굴절 변화를 만든다.<p>

이를 이용하면 문자, 도형, 화상 등을 표시할 수 있다. 가장 원시적인 액정표시장치는 손목시계, 전자계산기 등에 많이 쓰이는 STN(Super Twist Nemestic)이다. STN에서는 가로와 세로로 가느다란 투명전극을 깔아 교차점이 하나의 화소가 된다. STN은 비교적 구조가 단순하지만 화상을 표현하는데 시간이 걸려 동화상처리가 어렵다는 점이 문제다.<p>

요즘 각광을 받는 액정은 박막 트랜지스터 액정표시장치(TFT-LCD)이다. 이것은 하나의 화소마다 전자소자를 갖추고 있어 제어속도가 빨라 동화상처리에 유리하다. 브라운관에 비해 두께와 무게는 10분의 1, 소비전력은 4분의 1밖에 안된다. 단점이라면 비싸다는 것. 그래서 노트북PC, 개인정보단말기(PDA)와 같은 소형 표시장치에 적합할 것으로 보인다.

<p>TFT-LCD의 차선책으로 나온 것은 플라스마표시장치(PDP)다. 이것은 2개의 유리판 사이에 액정 대신 네온과 같은 가스를 주입한 뒤 방전에 의해 빛을 낸다. PDP는 비교적 화질이 깨끗하고 값도 싸다. 또 TFT-LCD보다 화면이 바뀌는 속도가 빠르다. TFT-LCD처럼 비스듬한 위치에서 보면 화면이 잘 보이지 않는 '좁은 시야각' 문제도 일어나지 않는다. 그래서 벽걸이TV에 유리할 것으로 보인다.<p>

TFT-LCD나 PDP는 크게 만들 수 없는 브라운관의 단점을 해소시켰다. 이들은 기본적으로 평면이고 대형화면을 만든다고 해도 두께가 몇 cm 정도밖에 되지 않는다. 그러나 이러한 평면TV들에게도 문제는 있다. 무엇보다 큰 단점은 브라운관에 비해 어둡다는 점이다. 그래서 밝기를 높이면 수명이 줄어든다. 아직까지 좋은 화질은 브라운관이 최고가 아닌가 싶다.<p>

현재 인류는 3차원 입체TV에 도전하고 있다. 입체TV는 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 시차를 이용한다. 흔히 쓰는 방법은 사이버글라스를 이용하는 유형과 그냥 육안으로 볼 수 있는 유형이 있다. 앞으로 입체TV가 실용화되면 TV는 또하나의 문화혁명을 일으킬 것이 뻔한 일이다.<p>

6, V.T.R

- 유인물 10

1) 원리

: VTR의 원리는 녹음기와 같다. 다만 음성만이 아니라 영상까지 자기테이프에 기록 , 재생한다는 점만 다르다, 보통의 VTR은 비디오테이프를 비디오헤드에 접촉시켜 음성과 영상을 재생하는 방법을 사용한다. 이런 재생 방법을 헬리칼 스캔이라 부르는데 원통형의 실린더가 돌아가면서 두 개의 헤드로 테이프를 아래에서 위로 비스듬히 가로질러 판독(scan)을 한다, 두 개의 헤드가 움직이면서 자기테이프를 읽어들이는 것이다.

VTR은 베타방식과 VHS방식 등 두 가지가 있다. 테이프와 헤드의 상대속도는 베타가 VHS보다 빠르며 그 외에도 기술상의 차이는 많다. 그러나 VHS방식이 일반적으로는 사용되고 있으며 베타방식은 특수한 영역에서 사용되고 있다. VTR 기술은 고음질과 고화질을 추구하면서 발전하고 있다, 전송 영화화면을 재생할 수 있는 멀티헤드타입과 선명한 정지화면을 가능케 하는 디지털 메모리 기술 등이 그것이다, VTR 기술의 부가가치는 점점 더 높아지고 있다

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

□ 릴레이 핀

VTR의 드럼부위에 사용하는 것으로서 화상 및 음질의 전기적 신호를 전해주는 단자류의 일종으로, 불소수지 또는 엔지니어링 플라스틱을 사출법을 사용하여 생산 공급하고 있습니다.(VTR 헤드 드럼용)

□ 일반 인서트 사출물

불소수지 뿐만 아니라 일반 수지류인 아세탈, ABS, 나일론 등을 원료로 하여 사출성형할 뿐만 아니라 타재질을, 삽입한 인서트 사출품도 생산 공급하고 있습니다.(VTR, 카메라부품)

□ VTR텐션밴드

일반 엔지니어링 플라스틱 제품과 휄트를 접착시킨 제품으로, VTR회전 부위의 구동을 무리한 힘을 가하지 않고 정지시키는 작용을 합니다.

□ 전자레인지용 가이드 롤러

불소수지의 내열특성과 비점착성을 최대한 이용한 제품으로서 전자렌지 내부의 음식물을 회전시키는 역할을 합니다.

□ VTR헤드 브러쉬

VTR화상에 직접적인 영향을 주는 부품으로, 헤드 드럼의 정전기 제거작용을 하며 핵심 부위는 카본칩으로 구성되어 있습니다.

□와셔류와 소재

당사에서는 나일론에 몰리브덴, 그라화이트를 충전하여 마찰, 마모, 크리프성을 향상시켜 제작한 필름과 와셔류를 생산공급하고 있습니다.

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

7, 핸드폰, 전화

- 유인물 11

1) 원리

* 전화기

전화기는 음성을 전기신호로 바꾸어 전선으로 보내는 '유선' 전화기가 일반적인데, 최근에는 음성을 전파에 실어 보내는 '무선' 전화기가 많이 보급되고 있다. 통화할 때 번호를 누르면 삑, 뽁, 빡하면서 숫자마다 각기 다른 소리가 난다. 이 소리는 도레미파 소리와 가까운데 이 4음만을 사용하여 간단한 연주도 할 수 있다. 이 음성신호가 전화국의 교환기에 보내져서 전화할 상대방을 선택하게 된다. 가정용 무선전화기는 전화선에 연결된 본체와, 그것과 무선으로 신호를 주고 받는 수화기로 이루어져 있다. 이 수화기를 자유롭게 이동하면서 통화할 수 있는 통화가능 거리는 점점 확대되고 있고, 또 안테나가 외부로 드러나지 않는 내장형도 증가하고 있다. 최근에는 교환원을 거치지 않고 직접 세계 어느 곳으로나 '국제전화' 를 할 수도 있다. 국제전화는 광파이버로 된 해저케이블(유선) 또는 통신위성(무선)으로 전달되는데, 숙련자는 듣기만 해도 두 방식의 차이를 구별한다고 한다. 이 때 쓰이는 유무선 전화선은 음성만이 아니라 문자나 화상을 주고 받는 팩시밀리와 컴퓨터 통신에도 이용되고 있다.

*팩시밀리

전화기가 소리를 전하는 기기라면 팩시밀리는 글자와 그림을 전송한다. 최근에는 하나의 전화회선으로 전화와 팩시밀리를 겸하는 텔리팩스가 많이 쓰이며, 복사기를 겸한 것도 많다. 알파벳을 사용하는 서구에서는 글자수가 적기 때문에 텔렉스 같은 기계가 일찍부터 발달했지만 한 자를 많이 쓰는 동양권에서는 문자전송장치의 개발이 쉽지 않았다. 그렇기 때문에 텔렉스보다는 그림을 전송하는 팩시밀리가 급속히 보급된 것이다. 팩시밀리는 원고를 읽을 때 그림을 전기신호로 변화시키는 송신부와 전기신호를 다시 그림으로 바꾸는 수신부로 이루어져 있다. 전기신호를 전송할 때는 보통의 전화회선이나 전용팩시밀리 통신망을 사용한다. 전송할 때는 우선 그림을 흑백의 미세한 화소(畵素:그림의 입자 단위)로 분해한다. 분량이 많은 원고는 드럼에 감아 돌리면서 스캔(走査)을 하는 회전주사 방식을 쓰지만, 사무용으로 흔히 쓰이는 팩시밀리는 평면주사방식(CCD:전하결합디바이스)을 쓴다.

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

8. 에어콘

- 유인물 12

1) 원리 및 구성

: 실내공기를 쾌적하게 유지하기 위한 장치

원리는 액체가 증발할 때 주위에서 열을 빼앗는 증발열을 이용한 것으로 냉매로는 프레온가스가 사용된다. 압축기에는 왕복운동식과 로터리식이 있다. 응축기는 구리 파이프 표면에 알루미늄 핀을 장치한 것으로 냉매가 가진 열을 공기 속으로 발산시켜 냉각 액화하는 작용을 한다.

모세관(캐필레리튜브)는 응축기에서 나오는 고압의 액상 냉매를 압력을 낮추어 다음 증발기에서 증발하도록 하는 장치이며 안지름 1mmwjd도의 가는 구리 파이프이다. 따라서 증발기 표면에 접촉한 공기의 온도는 내려가고 공기속의 수분은 증발기의 표면에 물방울이 되어 제거 된다. 송풍기는 능률적으로 열 교환을 하기 위해 강제적으로 공기를 보내는 것이다.

2) 사용상의 주의점

흔히 냉방장치라고 하며 일정한 공간을 인간이 활동하기에 알맞는 온도, 습도, 기류 분포로 조절하고, 동시에 공기속의 먼지등을 제거한다. 여름철에는 쾌적한 실내온도는 외기와의 온도차가 5-6도 정도이고 실내온도는 25-29도, 습도는 60-70%, 겨울철에는 실내온도는 18-21도, 습도는 55-70% 정도가 좋다고 한다.

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

□ 반영구적 살균 필터

황동으로된 방전 삼각침을 사용하므로 살균력이 탁월하며 주기적으로 청소를 하여주면     영구적으로 사용할 수 있습니다.

환경 친화적인 제품으로 필터 교환이 없어 유지비가 들지않고, 부대비용이 필요없습니다.

[ 에어뱅크40 ]

□ 청풍 공기청정기의 장점

기존 공기청정기에 비해 풍부한 음이온과 살균력,탈취력이 뛰어납니다. (국제발명품전과    국내대회 최다수상으로 기네스복에 오름)

강력한 음이온 효과에 비해 낮고 안정적인 오존발생

공기청정기중 소음이 가장 낮습니다.

초절전 콤팩트 사이즈로 청소하기가 쉽습니다.

[ 뉴 골드그린 ]

□설치및 사용

* 간단히 포장을 풀고 플러그를 콘센트에 접속하여 적당한 장소에 설치합니다.

* 365일 항상 켜 두시고 적어도 6개월에 한번은 청소를 하여 주시면 반 영구적으로 사      용할 수 있습니다.

□ 크기와 가격

* 에어뱅크40 크기 : 중량 -2850 g,  전원 550*305*120 - mmDC 16 V

* 골드그린 크기   : 중량 -1502 g,  전원 330*260*60 mm - DC 12 V

* 뉴골드그린 크기 ; 중량 - 1502 g,   전원 330*260*60 mm -DC 12 V

* 청풍그린 크기 :   중량 - 1012 g,   전원 330*260*60 mm - DC 12 V

* 뉴청풍그린 크기 : 중량 - 1012 g,   전원 330*260*60 mm - DC 12 V

* 치솔살균기 크기 : 중량 - 1040 g,   전원 160*97*265 mm - DC 12 V

* 가격

-에어뱅크40평용 = 398,000원 --- 20% 할인 318,000원

- 골드그린30평용 = 248.000원 --- 20% 할인 198,000원

- 청풍그린15평용 = 148,000원 --- 20% 할인 118,000원

- 치솔살균기 = 98.000원 --- 20% 할인 78,000원

- 뉴청풍그린 = 198,000원 --- 20% 할인 158,000원

- 뉴골드그린 = 298,000원 --- 20% 할인 238,000원

9. 선풍기

- 유인물 13

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

10. 가습기

- 유인물 14

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

□국내 최초 초음파

* 히터 혼합방식 가습기

RHH - 4510E

□ 국내 최초로 초음파와 히터식이 혼합되어, 가습량이 많으면서 살균효과도 뛰어난       가습기가 출시돼 인기를 모으고 있다. 이 제품은 가습량은 충분하지만 살균력이 없는       초음파 가습기와 살균효과는 뛰어나지만 전력 소비량이 많은 히터식 가습기의 이점만을      갖춘 혼  합 가습방식을 채택한 것이 특징이다.

□ 국내 최대 가습량, 중저온 살균방식

물의 온도를 약 80로 데운 후 초음파로 가습해주므로 호흡기질환을 일으키는 저온성        세균을 없애주고 기존 가습기보다 가습량이 50 ~ 70% 많아진 600 cc/h의 가습량을 뿜       어낸다.

□ 소비전력 60 ~ 70% 절감

기존 히터식 가습기는 물의 온도를 100로 끓인 후 가습하므로 전력소비가 많은 반면,       초음파 - 히터식 가습기는 80에서 가습, 전력소비를 60 ~ 70%가량 줄여 훨씬 경제적       이다.

□ 따뜻한 실내온도 유지

기존 가습기는 토출부에서 분사돼 나오는 가습온도가 20가량 되므로 실내온도를 떨어       뜨리는 요인이 되었으나 초음파 - 히터식 가습기는 토출부 분사온도가 35 ~ 37 정도       로 실내 온도를 따뜻하게 유지시켜 준다.

□ 최첨단 퍼지기능

실내온도와 면적에 따라 이를 자동츠로 감지, 최적 습도를 유지시켜주는 최첨단 퍼지       기능의 고정밀 IC회로를 채용했다. 그외에도 취침 프로그램 가습기능, 국내 최다 6단계       가습량 제어기능(약, 중, 강, 터보, 퍼지, 취침), 최대 8시간 예약가습 기능 등이 있다.

4) 사용상의 주의점

==>2~3일에 한번은 깨끗이 청소를

가습기는 위생기능이 일단 보장되어 있는 제품을 선택하는 것이 좋다.  창문을 꼭꼭 닫은채 난방기구를 많이 사용하는 겨울철은 실내공기가 건조해지기 마련. 특히 주거형태가 아파트형으로 바뀌면서 실내습도 조절을 위해 가습기를 사용하는 가정이 더 늘어났다. 겨울철 필수품인 가습기의 올바른 관리법과 구입요령을 알아본다.

<가습기 관리요령 >

가습기를 사용할때 가장 주의해야 할 점은 세균증식 방지와 급수시기를 놓치지 않는 것. 가습기 에 보충하는 물은 오염되지 않는 상온의 물을 사용하고, 수 질이 좋지 않으면 한시간 정도 침전 시킨후 사용하는 것이 좋다.

물통을 올려 놓은후 약 30초간 기다렸다가 전원플러그를 꽂고 화기 근처에 두 지 않도록 한다. 가습기를 설치할 때는 받침대 위에 수평으로 설치한다.

천정.벽.가구 특히 습기에 민감해 고장나기 쉬운 오디오나 TV 등의 전자제품과는 멀리 떨어진 장 소에 두는 것이 좋다. 공기 흡입구가 막히지 않도록 벽이나 가구로 부터 충분한 간격을 두고 사 용한다.

가습기를 청소할때는 본체및 바깥쪽을 미지근한 물에 적신 부드러운 천으로 닦는다. 수조부나 물통 안쪽에 먼지나 오물등이 가라 앉으면 가습능력이 떨어지므로 사용하기 전에 반드시 청소해 주어야 한다. 수조부및 수위 스위치 등을 골고루 닦아내고 세재를 사용할 때는 깨끗이 헹궈내야 한다. 최근 출시되고 있는 제품들은 대부분 항균장치가 되어있어 매일 청소를 해줄 필요는 없지만, 물 탱크에 이끼 등이 끼는 수가 있어 최소한 2~3일에 한번 정도는 깨끗이 씻어 사용하는 것이 위생 적이다.

<가습기 구입요령 >

현재 시판되고 있는 가습기는 증기를 분사하는 방식에 따라 초음파식.가열식.전열식.초음파와 가 열식혼합형 등으로 분류된다.

최근에는 사용자가 원하는대로 자동으로 습도를 조절하는 기능을 가진 것은 물론, 수급경보장치. 음이온및 살균가습.3중 항균가습기능및 인공지능 첨단제품등 다양한 기능과 디자인의 제품들이 나오고 있다.

초음파식은 가열을 하지 않아 가습효과가 빠르고 소음이 적은 것이 특징. 가격 또한 가열식에 비 해 저렴하다.

히터 가열식및 전열식은 물을 끓여 증발되는 수증기를 확산시키는 방법으로 세균번식의 우려가 없다는 점이 위생적이다.

반면 일정한 온도상승까지 시간이 걸리는 점과 소음이 있다는 것이 흠.

최근에 출시된 제품들은 항균필터.항균부직포.항균물통등 항균기능을 기본적으로 장착해 출시되는 경우가 대부분이다. 가격은 5~9만원대(백화점 세일가격)

10만원대의 자외선 살균기능을 갖춘 제품들도 등장했으며, 1차로 물을 끓여 분사하기 직전에 식 혀 적당한 온도를 유지해 발산하는 형태의 제품들도 어린이를 둔 가정에 인기를 얻고있다. 대백프라자 가전용품 매장의 구현숙씨(24)는 가능하면 기능이 단순한 것을 구입하는 것이 고장 없이 오래 사용할수 있으며, 청소가 쉬운 것이라야 관리가 편하다 며 어린아이가 있는 가정은 증기를 적당한 온도로 식혀서 분사하는 최신형제품이 안전할 것 이라고 밝힌다

5) 제품이 내세우는 특징

□ PTC 세라믹 히터

- PTC HEATING MODULE (PTC 히터 모쥴)

- 가습기,등 물을 끊이는데 사용되는 모쥴임.

- 사용자의 용도에 맞게 개발을 지원합니다.

- 소비전력 : 100 W ~ 300 W

- 표면온도 : 80oC ~ 280 oC

□ 방열판식 PTC 히터

- PTC 히터 DIMESION

- 제품구조 및 사용처 :

-  주요특성:

본제품은 알루미늄 방열판과 PTC CERAMIC 소자를 절연 RESIN으로 결합한 제품.

1. 과열 방지할 수 있는 자체 온도조철 능력이 있음.

FAN HEATER,DRIER ,의류 견조기, 사우나 복,항온항습기의 발열소자로 사용되고 있음.

2. 발열시 산소와 반응하지 않음

3. 높은 출력과 낮은 INRUSH CURRENT 전류특성

11. 전기 스토브

- 유인물 15

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

12. 토스터기

- 유인물 16

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

13. 컴퓨터

- 유인물 17

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징

14. 카메라

- 유인물 18

1) 원리

2) 구성

3) 종류 및 가격, 디자인(회사별)

4) 사용상의 주의점

5) 제품이 내세우는 특징