미술과 교수·학습 지도안

월  일 ∼   월   일

영 역		느낌과 상상 나타내기		제 재		오목 판화	차 시		1, 2 / 2
학습목표		1. 오목 판화의 종류와 특징을 이해할 수 있다. 2. 오목 판화의 제작 과정을 알고 창의적인 표현을 할 수 있다.
단계	학습요소		교 수 · 학 습 활 동					자료및 유의점
			교 사		학 생
준비 및 발상 (10)	□참고 작품 감상 □제작 과정 이해 □학습 목표		□참고 작품을 제시한다. ·오목 판화의 종류와 특성을 참고 작품이나 괘도 등을 통하여 이해시킨다. □오목 판화의 용구와 그 사용법을 이해시킨다. □본시 학습 목표 제시		□참고 작품을 보고 오목 판화의 종류(에칭, 드라이포인트)와 특징을 이해한다. □오목 판화의 용구와 그사용법을 안다. □본시 학습 목표 인지			참고작품 오목판화 의 종류, 특징괘도 실물화상기 오목판화 용구 (강철침,프레스 동판)
구상 및 표현 (70)	□밑그림 □용구와 재료		□판위에 밑그림을 그릴 때에는 판과 찍힌 판의 좌우가 반대로 나타나는 점을 유의시킨다. □오목 판화의 종류에 따른 판화의 용구나 재료의 올바른 사용법을 충분히 이해시켜 제작에 차질이 없도록 한다.		□판위에 밑그림을 그린다. (좌우가 바뀜을 인식한다.) □에칭, 드라이포인트의 제작상의 차이점을 이해한다. □에칭은, 동판위에 그라운드를 바른 후 강철 침(니들, 로커)으로 그림을 그린 다음 질산으로 부식시켜 그라운드를 닦아내고 자국에 잉크를 채워 프레스기로 찍어낸다.			·교사: 잉크 잉크판 (유리판) 붓 프레스기 ·학생: 동판 철침헝겊 습기가 약간있는 켄트지

+단계	학습요소	교 수 · 학 습 활 동		자료및 유의점
		교 사	학 생
구상 및 표현	□용구와 재료	□같은 오목 판화라도 에칭 과 드라이포인트가 다른점 을 이해하고 그 특징을 살 려 표현할 수 있도록 한다.	□드라이포인트는 판면에 직접 강철침으로 새긴 후 자국에 잉크를 채워 프레 스기로 찍어낸다.
	□제작 순서 및 실기지도 (제판) (인쇄) (완성)	□드라이포인트 제작 순서에 의해 제작할 수 있도록 지도 , 조언한다. 강철침 프레스기	□드라이포인트 제작 순서에 의해 새기기 · 구상 스케치 · 밑그림 그리기 · 강철침으로 파기 · 잉크를 넓적 붓에 묻혀 판면에 고루 묻혀 칠하기 · 오목 부분 이외의 잉크 는 헝겊으로 닦기 · 판위에 종이를 얹는다. · 프레스에 넣고 찍는다. · 필요하면 수정한다.	의복이나 책상 등 주변에 잉크가 묻지 않도록 주의 한다.
감상 및 평가 (10)	□작품 감상 □평가 □정리	□오목 판화의 특징과 창의력이 잘 표현된 작품을 선정, 감상시키고 조언한다. □중간 평가 □정리 정돈 □차시 예고	□자신의 작품을 보고 표현하려던 의도를 설명하고 서로의 느낌을 발표하고 의견을 교환한다. □주변에 묻은 잉크를 닦는다. □정리 정돈 □차시 예고 인지한다.	주변에 묻은 잉크를 닦고 정리정돈 한다. 잉크 묻은 손은 헝겊으로 닦고 비누로 깨끗이 씻는다.

자료 활용 계획
드라이포인트 제작 과정
수준별 교수·학습 지도 내용
○ 심화 학습 1. 드라이포인트에서 느끼지 못한 섬세한 선의 효과를 에칭 경험을 통해 폭넓은 표현 방법과 기능을 익힌다. 2. 오목 판화(에칭)은 섬세한 선의 효과를 살릴 수 있어 증권, 지폐를 찍는 데 사용함을 알게한다.	○ 보충 학습 1. 오목 판화의 특징 ·오목한 부분에 잉크가 묻혀 프레스기에 압축시켜 나옴을 이해시킨다. (프레스기가 없으면 제작 불가능함)
감상 및 평가
평가 항목 1. 오목 판화 특징과 제작 방법을 이해 하였는가? 2. 판화의 특징을 살려 효과적이고 독창적 표현을 하였는가? 평가 관점 - 준비성 및 태도, 심미성, 표현력, 창의력 (A, B, C, D, E)

□ 참고자료

우리나라 판화의 역사

- 신라 때 불경을 펴내면서 목판화가 제작됨

- 고려 시대 팔만 대장경의 조판 기법으로 판각 기술이 발달함

- 조선 시대의 판본, 떡살 무늬, 도자기의 무늬 등에 판화 기법 사용

- 유교, 불교적인 오륜 행실도, 삼경 행실도, 부경 등에 정교한 판화 기법 사용

- 18세기경 김홍도에 의해 조형적 측면에서 판화 기법이 다루어짐

○ 에칭

(1) 특징

동판에 그림을 새긴 후 판을 부식시켜 찍어내는 방법으로 부식된 정도에 따라 농담 효과가 다르다.

(2) 재료와 용구

동판, 그라운드 니스, 강철침(니들), 질산 용액, 헝겊, 잉크, 프레스

(3) 제작 순서

· 구상하여 밑그림을 그린다.

· 동판에 그라운드 니스를 바른다.

· 판위에 밑그림을 뒤집어서 옮긴 후 강철 침으로 새긴다.

· 질산 용액에 부식시킨다.

· 판위에 잉크를 칠한 후 겉면의 잉크를 닦아낸다.

· 종이(켄트지)에 습기를 준 후 프레스에 찍는다.

○ AP (Artists-Proot)

판화 작품을 보면 아래에 AP라는 글자와 분수(예: 25/100)가 쓰여 있다. 이것은 작가의 사인(sign)이며 분모는 총 인쇄 작품수, 분자는 찍은 순서를 나타낸다. 이러한 사인을 연필로 하는 것이 상례이고, 사인한 한점, 한점이 모두 원형으로서의 가치와 의미를 지니고 있다는 것을 나타내 주는 것이기도 하다. 따라서 사인이 없는 판화는 작품으로서가 아니라 보통 인쇄물이 되는 것이다.