9. 개    척

▒ 9-1.  맺 음 법

▒ 9-2.  얽    기

▒ 9-3.  개척물 제작

[ 단원명 : 9개 척 ]                                     <9-1. 맺음법>

일 시

199 년  월  일

담당자

장 소

시 간

분

목 표

가. 로프의 종류와 관리법을 안다.

나. 맺음법의 용도와 지도 방법을 안다.

다. 맺음법을 응용한 야영시설물을 제작할 수 있다.

단 계

활    동    내    용

도 입

(10분)

1. 용 도

맺음 법은 일상 생활 뿐 아니라 야영 생활 전반에 걸쳐 필요한 기능으로 캠핑, 개척, 보트 타기, 등산, 구급에 이르기까지 활용되는 필수 기능에 속한다.  또한 선원, 비행가, 탐험가, 소방수, 구조 대원 등 로프를 사용하고 각각 독특한 맺음 법을 활용하고 있다.

2. 개요 및 준비

가. 개요 : 강의 후 반코너에서 반별 지도 및 실연을 통하여 기본매듭 복습 및 특수 응용매듭을 숙달시킨다.

나. 장소 : 야외교장

다. 시간 : 70분

라. 준비물 : 전원 구명승 5m짜리 1개씩

3. 활동계획

순서	내 용	시간 (분)	방 법	준 비 물
1 2	개요 및 안내 반 코너 활동	15 20 25 10	강의 기본매듭 15가지 복습 응용매듭 구명승 사리기	강의안, 괘도, 유인물 구명승, 괘도 구명승, 괘도, 끝매듭용 실

4. 맺음 법 용어

1) 매듭(Knot) : 매듭을 만드는 것이며 어는 물체에 매는 것이 아님.

2) 감기(Hitch) : 다른 물건을 감아 매는 것, 때로는 다른 로프와 연결하는 매듭

3) 잇기(Bend) : 로프와서로 연결하는 매듭

4) 끝맺음(whipping) : 로프 끝이 풀리지 않도록 하는 매듭

5) 얽기(Lashing) : 장대나 기둥을 세우거나 또는 버티게 하기 위해 얽어매는 매듭

6) 엮기(Splicing) : 로프를 잇거나 또는 다른 물건을 엮는데 쓰인다.

단 계

활    동    내    용

전 개

5. 맺음 법 종류와 활용

< 기본 매듭의 용도>

매듭의 용도	매듭 명칭
□끝 또는 혹을 만든는 매듭	□ 끝매듭, 옭매듭, 8자매듭
□두 개의 끈을 잇는 매듭	□ 맞매듭, 접친매듭, 장구매듭
□고리를 만든는 매듭	□ 고리매듭, 고매듭, 걸상매듭
□물건이나 기둥에 걸거나 감는매듭	□ 감은매듭, 꼰매듭, 두매듭, 당김매듭, 지레매듭
□끈을 줄이는 데 쓰이는 매듭	□ 줄임매듭
□구급법에 많이 쓰이는 매듭	□ 맞매듭, 옭매듭, 감은매듭(들 것 만들기에 사용)
□개척물 제작에 많이 쓰이는 매듭	□ 감은매듭, 꼰매듭, 두매듭, 고매듭, 지레매듭, 8자매듭(줄사다리), 맞매듭(변형얽기에 사용)
□설영에 많이 쓰이는 매듭	□ 당김매듭, 지레매듭, 두매듭, 고리매듭, 고매듭, 감은매듭, 맞매듭, 접친매듭
□구조나 등산에 많이 쓰이는 매듭	□ 고리매듭, 걸상매듭, 감은매듭, 장구매듭, 접친매듭, 8자매듭
□줄사다리를 만들 때 쓰이는 매듭	□ 8자매듭, 지레매듭

⑴ 로프의 부분 명칭

가. 본가닥(Standing Part) : 로프의 고정 부위를 말한다.

나. 끈가닥(End, Running Part) : 매듭을 짓기 위하여 사용하는 끝 부분을 말한다.

다. 귀(Bight) : 매듭을 지울 때 생긴 로프의 굽은 부분, 또는 매듭을 짓기 위해 사용하고 있는 부분 전체를 말하기도 한다.

다. 고(Loop) : 매듭을 지은 둥근 상태, 지은 고가 고정되는 것은 고리(Eye)라고 한다.

귀

끝가닥

본가닥              윗고                아랫고

걸기              감기              맺기

보통 끝감기((Common Whipping)

단 계	활 동 내 용
	⑵ 기본 매듭 가. 옭매듭(Overhand Knot) 나. 8자매듭(Figure of 8 Knot) 다. 맞매듭(Square Knot) 라. 접친매듭(Sheet Bend) 마. 장구매듭(Fisherman's Knot) 바. 줄임매듭(Sheep Shank) 사. 고리매듭(Bowline Knot) 아. 걸상매듭(Bowline on the Bight : Chair Knot) 자. 고매듭(Ship Knot) 차. 감은매듭(Clove Hitch) 카. 꼰매듭(Timber Hitch) 타. 두매듭(Two Half Hitch) 파. 당김매듭(Tautline Hitch)

단 계	활 동 내 용
	⑶ 응용매듭 가. 발판매듭(Scaffold Hitch) 나. 종달새 머리 비녀장 다. 사슬매듭(Chain Knot) (Lark's Head with Toggle) 라. 중간자 매듭(Butterfly Knot) 마. 통매듭(Barrel Hitch) 바. 노상강도 매듭 (Highway Man's Hitch) 사. 비녀장 줄임매듭(Sheepshank end With Toggle) 아. 닻매듭 또는 어부매듭(Anchor Bend or Fisherman's Bend)

[ 단원명 : 9개 척 ]                                     <9-2. 얽  기>

일 시

199 년  월  일

담당자

장 소

시 간

분

목 표

가. 각종 얽기를 잘 할 수 있다.

나. 개척작업에 필요한 힘받이를 만들 줄 안다.

다. 로프 호라차를 만들 줄 안다.

단 계

활    동    내    용

도 입

1. 개요 및 준비

가. 개요 : 개척작업에 피요한 얽기, 힘받이(Anchor), 활차 등을 사전에 제작하여 전시하고 견학한후 실연토록 한다.

나. 장소 : 야외교장

다. 시간 : 60분

라. 준비물 :

(1) 강  사 : 힘받이, 교각, 활차, 원치, 구호장, 로프, 구명승, 그림괘도

(2) 수강생 : 구호장, 구명승, 목장갑

2.. 활동계획

순서	내 용	시간 (분)	방 법	준 비 물
1 2 3 4 5 6	개요 및 안내 전시물 관람 (안내 설명) 얽기 지도 조 활동 게 임 평 가	5 15 20 10 5 5	강의 1) 3-2-1 힘받이 2) 4쌍 고착시설 3) 고양이 발걸이 4) 종달새머리 비녀장 5) 활차매듭 6) 스페인식 감아당김대 1) 네모 얽기 2) 맞모금 얽기 3) 8자 얽기 4) 나란히 얽기 교각만들기(전차) 로마전차경주 견고성, 균형감각	강의안, 그림괘도 전시품 구호장, 구명승 조별 구호장 6개, 구명승 9개 호 각

3. 얽기란?

우리 학생들은 야영생활을 함에 있어서 단기 또는 장기양영에 따라 여기에 알맞고 편리한 용구와 시설물을 제작하게 된다.  취사에 편리한 취사대나 조리대, 식기대, 식탁 등 간단한 시설물에서부터 고도의 수법과 기능을 통해 제작되는 아취,망루, 다리 뗏목 등 그 범위는 광범위하고 다양하다.

이러한 시설물의 제작은 매우 흥미롭고 보람있는 개척활동이 될 뿐만 아니라 일상 생활에서도 매우 유익하게 쓰이는 기능이다.  이 기능은 맺음법을 응용하여 구명승이나 로프로 장대나 기둥 또는 비계목을 묶어서 제작하는 것인데 이런 기법을 총칭하여 얽기(Lashing)라 한다.

단 계	활 동 내 용
	4. 얽기의 종류 가. 나란히 이어얽기(Round Lashing) ⑴ 용 도 짧은 장대를 연결하여 길게 만드는데 사용한다. ⑵ 방 법 □ 이으려는 두 개의 장대 끝을 나란히 놓고 한쪽 끝에 로프로 감은매듭을 한 다음 7,8번 단단히 조여 감고 감은매듭을 한다. □ 같은 요령으로 또 한쪽 끝을 얽는다. □ 표면이 미끄럽거나 매우 굵은 장대 또는 기둥일 때는 두 장대 사이에 작은 삼각형 쐐기를 끼우고 얽으면 매우 안정된 얽기가 된다. 나. 나란히 얽기(Round Lashing) ⑴ 용 도 두 장대의 머리 부분을 얽어 묶어서 두 다리를 벌려 세운는데 사용한다. ⑵ 맺는 방법 □ 두 장대의키를 맞추어 나란히 놓고 로프로 어느 한쪽 장대의 감은 매듭을 한다. □ 두 장대를 함께 5번 정도 가볍게 감고 두 장대 사이를 2번 정도 조여 감기(Frapping)을 한 다음 다른 한쪽의 장대에 감은 매듭으로 끝낸다. 다. 8자 얽기(Tipod Lashing) ⑴ 용도 □ 3개의 장대를 벌려 기둥을 만드는데 사용한다. □ 짧은 막대로 얽으면 그 위에 세수대야를 올려 놓을 수 있는 세면대로 활용 할 수 있다. □ 뗏목을 만드는데, 또 삼각망루(Pyramid Tower)의 상, 하단의 세기둥 묶기 등 개척물 제작에 많이 사용한다. □ 영국에서는 얽는 방식에 따라 8자 얽기(Figure of 8 Lashing), 미국은 용도면에서 붙인 삼각대 얽기(Tripod Lashing)라고 부른다. ⑵ 맺는 방법 □ 얽으려는 3개의 장대 끝부분을 나란히 맞추어 놓고, 로프로한 장대에 감은 매듭을 한다. □ 3개의 장대를 8자 모양으로 가볍게 5번 정도 엮어 감고 두군데의 장대와 장대 사이를 가각 2번 정도 조여감기를한 다음 한 가운데의 장대 끝 쪽에 감은 매듭으로 끝낸다.

단 계	활 동 내 용
	라. 네모 얽기(Square Lashing) ⑴ 용도 □ 두 개의기둥을 십자 모양으로 고정시키는데 사용한다. □ 개척물 제작에서 가장 많이 사용되며 활용 범위가 매우 큰 얽기다. ⑵ 맺는 방법 □ 가로 얹어 놓은 (나)장대가 교차한 곳 바로 아래(가)기둥에다 끝가닥을 기둥을 한번 감을 만큼의 길이를 남겨두고 감은매듭을 한다. □ 끝가닥을 본가닥에 꼬아 감고 함께 당겨 □기둥 뒤를 돌아 □기둥 앞을 거쳐□기둥 뒤를 돌아 □기둥 앞을 거쳐 다시 □기둥 뒤를 돌아 감는데, 이를 반복하여 모두 4회정도 감는다. 감을 때는 본가닥을 힘껏 당겨 조이면서 감는다. □ 다음은 조여감기를 하는데 □기둥을 감고 □와□기둥 사이를 3번 정도 힘껏 조여감고 □기둥 밖 끝쪽으로 감은 매듭으로 끝낸다. 마. 맞모금 얽기(Diagonal Lashing) ⑴ 용도 □ 두 개의 기둥 또는 얽은 네모꼴의 간격이나 교차각을 고정시키기위해 가위표 꼴로 빗댄 기둥의 교차 부분을 얽는데 사용한다. □ 단순한 하나의 교각을 만드는데 6개의장대와 9군데의 얽기가 필요한데 그 중 가위표꼴 한 곳에 유일하게 쓰이는 얽기이다. ⑵ 맺는 방법 교차 부분의 두기둥을 꼰매듭으로 매고 당겨 조이면서 세로로 3번 정도 감는다. 다음은 가로 방향으로 3번 정도 또 조여감고 두 기둥 사이를 3번 정도 조여감기를 한 다음 어느쪽 한 기둥에 감은 매듭으로 끝낸다.

단 계

활    동    내    용

<네모얽기와 맞모금얽기의실제>     <나란히얽기와 팔자얽기의 실제>

5. 힘받이

가. 힘받이(Hold fast Anchorages)

이 앵커는 1정도의 말뚝 3개를 이용한 것으로 첫 번째 말뚝은 지하려 30cm를 묻고, 둘째 말뚝은 60cm, 셋째 말뚝은 60cm 정도 묻는다.  앞뒤를 연결하는 로프는 앞쪽을 말뚝의 상단에 매고 뒤쪽은 말뚝의 하단에 묶는다.  단단한 땅이라면 1개의지닌 강도가 7CWTS로서 이 앵커가 지닌 강력은 21WTS이다.

< 자재표 >

□로프  2cm×10m  2개

□로프  1cm× 4m  1개

□로프  1cm×10m  2개

□삼줄  3m        4개

□비계목 1m   3개

□도르래 복합  1

□도르래 단식  1개

나. 4쌍 힘받이(Hold fast Anchorages)

이 앵커는 평평한 땅에 말뚝을 직각 으로 박아 만든다.  앞쪽 말뚝과 뒸족 말뚝을 묶어주는 로프는 지면에서 20。이내가 되어야 한다.  앞으로 당겨주는 주로프는 지면에서 25。를 넘어서는 안되며 이 앵커에서 한 쌍의 호울드 퍼스트가 유지하는 강력은 12CWTS로서 4쌍이면 48CWTS가 된다.  즉 1CWTS는 1/20톤으로, 본 호울드 퍼스트 앵커가 지탱할 수 있는 강력은 2.4톤이 된다.

< 자재표 >

□비계목 1m         8개

□로  프 1cm×10m  4개

□로  프 3cm×10m  1개

□통나무 20cm×2m  1개

□삼  줄  2m        1개

단 계	활 동 내 용
	6. 야영 생활에 편리한 시설물 훌륭한 야영을 위하여 그림과 같이 야영 탁자, 창고, 취사용구대, 조리·설겆이대, 세면대, 접시걸이, 컵걸이, 물주머니 걸이, 식품 보관 주머니 등의 개척물을 제작하여 이용하면 편리하다.

[ 단원명 : 9개 척 ]                                <9-3. 개척물 제작>

일 시

199 년  월  일

담당자

장 소

시 간

분

목 표

가. 야외활동에서 맺음법, 특히 얽기가 적용되는 실레를 안다.

나. 정확한 얽기와 맺음법으로 견고한 개척물을 축조할 수 있음을 안다.

다. 야외에서 개척작업의 실습이 성취감을 맛볼 수 잇는 좋은 본보기임을 안다.

라. 개척작업에 필요한 자료 및 방법을 안다.

마. 어려운 축조물이라고 쉽게 해체할 수 있음을 안다.

단 계

활    동    내    용

도 입

(10분)

1. 개요 및 준비

가. 개요 : 조별 활동을 통하여 망루(Tower), 다리(Bridge), 기중기(Crane) 등을 실제로 제작한다.

나. 장소 : 야외 활동장

다. 시간 : 160분

라. 준비물 : 강의안, 그림괘도, 개척물 자재, 개척물 모형, 면장갑

2. 활동 계획

순서	내 용	시간 (분)	방 법	준 비 물
1 2	개요 및 안내 개척물 제작 (각 조별 활동) ·세줄다리 ·삼각망루 ·수직망루 ·회전기중기 ·도개교 ·평행추문 ·두줄다리 ·게으름뱅이 두줄다리	10 150	강사 강의 조별 제작	강의안 그림괘도

전 개

3. 개척작업 진행요령

가. 각 조는 작업 전에 그램괘도와 자료표에 의하여 작업순서를 사전 협의하고 업무를 분담한다.

나. 분담된 업무에 따라 지급되는 자료를 확인한다.

다. 지정된 장소에 개척물 자재를 운반하고 용도별로 구분한다.

라. 어떻게 건설해야 균형과 조화를 이룰 것인가를 협의한 다음 작업을 시작한다.

마. 작업에 있어 부분 부분에 어떤 맺음법과 얽기를 적용할 것인가를 정확히 판단하고 견고성을 고려해야 한다.

바. 조원들은 정해진 시간 내에 조장의 지시에 따라 분담된 부분을 완성하고 결합한다.

사. 작업 추진상 기능에 숙달한 조원이 지휘하는 것이 능률적이다.

아. 보기 드문 거대한 실습에 자신감을 갖고 접근한다.

자. 각종 기구를 사용할 때는 주위의 안전을 확인한다.

차. 개척물이 완성되면 견고성과 안전도를 점검한 후에 활용한다.

카. 사용된 기재는 정위치에 반납하고, 개척물 주변을 청소한다.

타. 작업시 조 상담강사나 보조강사는 조언한다.

단 계

활    동    내    용

4. 제작의 실제

가. 세 줄 다리(The Monkey Bridge)

세 줄 다리는 로우프와 비계목판으로 만드는 가교로서 계곡이나 강을 건너는데 설치하여 사용한다.

(1) 5m의 비계목 2개를 나란히 얽기하여 다리 양쪽에 각각 세운다.

(2) 지름 3cm의 굵은 로우프를 중앙에 놓고 2cm의 중간 로우프를 양 옆으로 각각 놓아 세 로우프가 평행이 되게 한 후 감은 매듭을 하여 다리와 몸통을 만든다.

(3) 만들어진 다리몸통을 다리 양쪽 받침 기둥에 연결한다.  3·2·1 힘받이를 만들고 다리 몸통의 세 로우프를 3·2·1 힘받이에 감츤 매듭을 하여 고정시켜 완성한다.

< 자재표 >

□비계목 □13cm    4m × 4개

10      1.4 × 2개

□말  뚝 □ 6cm   1m ×12개

□마  대                 2개

□로  프 □ 3cm  30m × 1개

2cm  40m × 2개

1cm  2.8m ×18개

8m × 6개

6m × 4개

1m × 2개

나. 삼각 망루(The Pyramid Tower)

삼각 망루는 아영에서 가장 많이 사용하는 시설물로 피라 및 망루라고도 하는데 이는 야영 활동중 먼 곳을 관찰하는데 사용된다.  1개조를 2개의 작업반으로 편성하여 1개반은 하단 삼각대와 줄사다리를 만들고 나머지 1개 작업반은 상단 삼각대와 발판을 제작하여 결합한다.

(1) 하단 삼각대는 5m짜리 비계목 3개를 8자 얽기로 묶어 삼각기둥이 되게 하고, 3m짜리 3개로 삼각형을 만들어 삼각기둥의 하단과 만나는 지점을 네모 얽기하여 고정시킨다.  줄사다리는 지레매듭으로 만들며 말뚝 2개를 지면에 고정하고 발판과 연결하여 고정해 놓는다.

(2) 상단 삼각대는 하단 삼각대는 같은 방법으로 제작한다.  다만 하단 삼각대와 서로 엇갈리는 네모얽기로 조립한다.  가는 나무로 발판을 만든다.

(3) 망루의 균형과 안정을 위해 삼각대 꼭지점 부분과 삼각대 사이를 로우프로 감은 매듭을 한다.

(4) 작업은 옆으로 뉘어서 하고 모두 만들었으면 로우프를 사용, 망루가 수직이 되도록 세운다.

단 계

활    동    내    용

< 자재표 >

□비계목   □13cm    5m × 3개

4m × 3개

10       3.5 × 3개

8       3  × 6개

□말  뚝   □ 5cm  0.6m × 2개

□발판목   □ 5cm   2m ×10개

□사다리목 □ 5cm  0.7m ×12개

□삼  줄             5m × 2개

□로  프   □ 2cm  12m × 2개

1cm  10m × 2개

8m ×23개

<삼각 망루>

다. 수직 망루

수직 망루는 삼각 망루와 같이 1개조를 2개의 작업반으로 나누어 옆으로 뉘어서 제작한다. 1개의 작업반은 기둥을 얽어서 조립하여 세운다.

완성된 망루는 완전 수직이 되어야 안전하며 당김줄을 사방으로 팽팽하게 매어주며 말뚝을 단단하게 박고 기둥과 발판도 견고하고 정확하게 조립해야 한다.

< 자재표 >

□비계목   □13cm    6m × 2개

10       3  × 2개

8      1.7 × 4개

5       2  × 8개

□말  뚝   □ 5cm  0.6m × 2개

□발판목   □ 5cm   2m ×12개

□사다리목 □ 5cm  0.7m ×12개

□삼  줄             5m × 2개

□로  프   □ 2cm  13m × 4개

10m × 2개

1cm   8m ×14개                    6m ×18개

<수직 망루>

단 계

활    동    내    용

라. 회전 기중기

기중기의 장대를 걸칠 수 있는 굵은 나무를 이용하여 기중기를 설치하는 방법이다. 비계목의 안쪽 끝은 나무 밑둥을 끼고, 바깥 끝은 맞닿게 얽고 도르래를 연결하는데 사용할 때에는 도르래 활용을 잘 하여야 한다.

< 자재표 >

□비계목   □ 8cm  4.5m × 2개

1   × 1개

6     0.7  × 3개

□널판지   2 × 40 × 80 × 2장

□마  대                   2장

□도르래(복합식)            2개

(단  식)            2

□로  프   □ 3cm  20m × 1개

2    10m × 2개

1    10m × 2개

1     8m × 7개

<회전 기중기>

마. 도개교

일종의 사다리교이지만 도르래를 사용하여 다리가 자유롭게 상하로 오르내리게 하는 차단교이다. 1개반이 2개조로 나누어 1개조는 교각을 만들어 도르래를 연결하고 다른 1개조는 사다리를 얽어 결합시킨다.

< 자재표 >

□비계목   □13cm    4m × 2개

10       5  × 4개

3.5 × 2개

2  × 1개

8       1  × 2개

6       1  × 4개

□사다리목 □ 6cm    1m ×15개

□통나무   □20cm    2m × 1개

□말  뚝   □ 6cm  0.8m × 6개

□도르래                    2개

□삼  줄            1.5m ×30개

□로  프   □1.5cm  15m × 2개

7m × 2개

1cm 8m ×12개

6m × 4개

<도개교>

단 계

활    동    내    용

바. 평행추 문

차단기와 같은 형태의 출입문이다. 문의 후미에 굵고 무거운 통나무 토막을 달아서 연결한 로프를 당기면 자동적으로 문이 열리고 닫히도록 시설한 평행추 출입문이다.

< 자재표 >

□비계목   □ 8cm    6m × 1개     □비계목            0.6 × 1개

4.5 × 1개                          0.8 × 1개

4   × 3개     □도르래(단  식)            3개

3.5 × 4개      □통나무토막□40cm 1.2m × 1개

3.2 × 2개      □로  프   □ 2cm  13m × 1개

3   × 2개                    1    13m × 2개

2.5 × 2개                          10m × 5개

2   × 1개                          6m ×18개

1.8 × 4개                           2m × 3개

사. 두줄 다리

이 두줄다리는 로프의 안전하중을 충분히 고려하여야 하며 로프를 고정시킬 나무의 견고함도 확인하고 설치하여야 한다. 기둥을 세워서 시설할 경우에는 기둥에 충분한 당김줄을 설치하여야 하며 로프를 매는 나무에는 마대를 감아서 로프의 마찰을 최대한으로 줄여 주어야 한다.

< 자재표 >

□로  프   □ 3cm  강폭길이 이상 2개      □마  대             4장

1cm  5m ×        4개

단 계

활    동    내    용

아. 게으름뱅이 두줄다리

높은 곳에서 낮은 곳으로 미끄럼을 타듯이 이동할 수 있는 줄로서 간단하게 설치할 수 있다. 나무에 로프를 고정시킬 때 나무가 상하지 않도록 마대를 감고 그 위에 로프를 감는다.

< 자재표 >

□비계목   □ 3cm   20m × 2개     □말  뚝  □ 6cm    1m × 6개

1.5    10  × 2개                          0.5 × 2개

1      10  × 4개     □마  대                   1장

□사다리목  □ 6cm 0.7m ×12개