그림  <기와의 쓰임새와 명칭>

2)전돌

점토로 벽돌처럼 제작,가마에 구워 만듬

-묘축조,담장,건물내외 바닥,건물벽,탑

12.편년표

1)한국선사·삼국시대 편년표

2)한국·중국·일본 편년표

[ 과정명 : 14. 향토사회 문화조사 ]                 <14-3. 고건축류>

일 시		담당자		장 소		시 간
목 표	1. 고건축물이 지닌 역사성, 과학성, 예술성을 안다. 2. 고건축물의 부재 명칭을 안다. 3. 건물용어로서의 명칭을 생활어로 활동한다.
단 계	활 동 내 용
출발전 출 발 목적지 도착및 답사활동 점 심 마무리 봉사활동 출 발 야영장 도 착 발표및 평 가	□조편성 및 임무 부여 확인 □준비물 확인 : 간식 및 중식, 구급약, 필기구, 노트, 조사양식(표,설문,스케치), 안내유인물, 카메라(필름), 지형도(1/5000) □인솔 책임자 사전 준비 사항 - 조사대상 지역의 개인, 문중마을, 기관, 사찰 등의 책임자에게 사전 협조요청과 현지 답사를 한다. -조사 내용에 대한 예비 지식 확보와 유인물을 제작 배포한다. □주의 사항 전달 - 이동간 질서 유지 - 조사 대상물 보호 - 농작물 보호 - 안전사고 예방 - 시간 엄수 □시정 안내 : 일정표 의거 □ 차량 혹은 도보 □ 전체 간단한 의식 □ 답사 중 유의사항 전달 □ 조별 점심식사 및 휴식 □ 스케치 및 보고서 작성 - 자연보호 보고서 작성 요령 설명 □ 주변청소 □ 오물 소각 처리 □ 조별 인원점검 □ 장비 점검 □ 준비물 회수 정리 □ 휴식 □ 조별 발표 □ 향토사회문화 답사 목적의 성취도, 시정 및 교육 성과에 관한 의견교환 □ 프로그램의 적정성 평과 - 행사에 참가한 교사와 조장과의 협의

14-3. 고건축류

1. 개요

우리의 고건축은 선사시대의 원시건축으로부터 지속적인 발전을 해오다 삼국시대에서 규범적인 양식을 갖춘 건축물이 건립되기 시작하여 조선후기에 이르는 동안 많은 변천과 발전이 거듭된 유구한 역사를 가지고 있다.

우리는 전국 각처에 남게된 우수한 고건축물을 통하여 장구한 역사 속에서 찬란한 문화를 창출한 조상들의 예리로움과 전통미를 엿볼수 있다.

고건축을 접할때친근감이 들지만 건축물을 이해하기란 쉽지 않다.

그것은 수많은 부래들의 조립과 구성에 의한 독자적인 건축적 공간을 형성하고    있는 복잡한 목조

그림  <풍수 형국>

건축이기 때문이다.

보다 올바르고 쉽게

이해하기 위한 기본

내용을 제시한다.

2.풍수지리사상

- 명형국지에

배산임수 등

집터와묘터

잡았음

풍수유형	형 국	집 터
동물형	□金鷄抱卵形(금계포란형) □雙龍弄珠形(쌍용롱주형)	□강원 명주군 성산면 금산리, 임경당 □경북 안동시 법흥동, 임청각
식물형	□蓮花浮水形(연화부수형) □梅花落地形(매화낙지형)	□경북 안동군 풍천면, 하회마을 □경북 영천군 임고면 삼매동, 정재영씨집
물질형	□金環落地形(금환낙지형)	□전남 구례군 토지면 오미리, 운조루
인물형	□玉女彈琴形(옥녀탄금형)	□제주 제주시 도평동, 제주향교
문자형	□也字形(야자형)	□전북 김제군 월촌면 장화리 190, 정씨집

-명형국지의 집터 : 김광언, 「한국의 주거민속지」, 민음사, 1988. 참조

3. 고건축의 종류

⑴궁전 - 정전, 편전, 내전, 침전, 부속전각, 후원, 루, 정현존 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁 보존

⑵성문 - 숭례문, 흥인문, 화서문, 팔당문, 풍담문

⑶묘단 - 종묘 사직단

그림  < 가람배치>

⑷객사와 관아

강릉객사문,

전주객사,

흥덕객사,

태인동헌,

무장동헌,

청안동헌

⑸사찰

□ 가람 배치

형태 :

인금당일탑식,

인금당 2탑식,

산리가람

□ 가람 건물(용도):

아내타전  금당(본전), 강당(법당), 대웅전(대웅보전-석가모니,문수보현보살봉안), (극락,무량수전-아미타여래, 관음대세리보살봉안), 약사전(약사여래, 월광일광보살봉안), 관음전(원통전-관세음보살봉안), 대적광전(화엄전, 비호전, 비굴사나불 봉안), 영산전(팔상탱화 봉안), 용화전(미륵전 - 미륵불 봉안), 나한전(석가모니, 16대나한당 봉안), 명부전(지장전-지장보살, 도명존라,무독귀왕, 명부십왕상 봉안), 조사당(음진전-역대조사영정봉안), 사천왕문(사찰수호), 인왕문(금강문-불법수호), 산신각(호랑이 노인당탱화봉안), 칠성각(칠여래봉안), 독성각, 삼성각, 설법전(수설전), 누각,범종각(종고루-대종, 북, 운판, 목어), 삼목당(식당,욕실,변소), 승당(불사관리, 의식주제공), 선당(수양), 일주문, 방사(후보승려양성), 노전(노스님거처)

⑹ 학교

① 향교 - 대성전, 동·서무, 명륭당, 동·서재, 제기고, 존경각교직사,누문

그림  <문묘,향교>

② 서원 - 사당, 강당, 동·서재, 장판고, 장서고, 루, 고직사

⑺ 누정(樓亭)

- 석파정(서울), 연미정(경기), 죽서루(강원), 해원정(강원), 한벽루(충북),

당한루(전북), 태고정(경북), 청암정(경북), 영남루(경남), 관덕정(제주)

⑻ 주택

□ 서민주택

□지역 - ㉠북부형(함경도형-함경도, 평북일부, 강원북부) - 田字형

㉡서부형(평안도형-평안도, 황해도북부) - 一字형

㉢중부형(경기도, 황해도남부, 강원도남부, 충청도일대)

㉣서울형 - ㄱ자형, ㄷ자형, ㅁ자형

㉤남부형(경상남북도, 전라남북도) - 一字형

㉥제주도형

□지붕재료 - 기와, 초가, 너와, 굴래, 까치구멍집

□벽    체 - 귀틀집, 투막집, 토담집

그림  <서민주택>

□ 중·상류주택

그림  <상류 주택>

그림  <상류 주택>

◐ 전통 민속마을

마 을 명	소 재 지
홈 실 마 을	전북 남원군 수지면 호곡리
월 곡 마 을	전남 화순군 도곡면 월곡리
도 래 마 을	전남 나주군 다도면 풍산리
강 골 마 을	전남 보성군 득량면 오봉리 강골
낙 안 성 마 을	전남 승주군 낙안면 동내리, 서내리, 남내리
선 원 동 마 을	경북 영천군 임고면 선원동
양 동 마 을	경북 월성군 강동면 양동리
하 희 마 을	경북 안동군 풍천면 하희동
안 동 민 속 촌	경북 안동시 성곡동
원 리 마 을	경북 영양군 석보면 원리
닭 실 마 을	경북 봉화군 봉화읍 유곡리
남 사 마 을	경남 산청군 단성면 사월리
황 산 마 을	경남 거창군 위천면 대정리 황산동
성 읍 마 을	제주도 남제주군 표선면 성읍리

⑼ 재실건축(齋室建築)

누(樓),

그림  <재실 건축>

전사청,

유사방,

종손방,

참제원방,

수임방,

전임방,

동·서재,

대청

4. 고건축양식

⑴ 주심포양식(柱心包)

그림  <주심포 상세-1>

그림  <주심포 상세-2>

⑵ 다포 양식(多包)

그림  <다포 상세-1>

⑶ 익공양식(翼工)

그림  <다포 상세-2>

그림  <익공 상세>

⑷ 절충양식

그림  <절충양식 상세>

⑸ 하앙공포양식(下昻工包)

그림   <하양공포 양식 상세>

⑹ 소로수장(小爐修粧), 장혀수장(長舌修粧), 민도리집

그림  <소로수장집 상세>