오폐수 발생량

우리나라에서는 하루 19,724천톤의 오폐수가 발생하고 있으며 생활하수가 15,463천톤/일(78%)로 가장 많고, 산업폐수는 4,068천톤/일(21%), 축산폐수는 193천톤/일(1%)가 발생되고 있다.

하천 환경관리

오염된 하천을 정화하고, 수생태계의 서식처를 보호하는 한편, 시민들이 하천을 편안한 휴식공간으로 이용할 수 있도록 쾌적한 환경을 조성하는 업무이다.

오염원관리 정책

▲ 배출시설허가/신고제도

▲ 배출허용기준/수질기준

▲ 배출부과금제도

▲ 총량규제제도

▲ 환경기초시설 확충

-하수도 정비

-하수종말처리시설 건설

-분뇨종말처리시설 건설

-산업폐수종말처리시설건설

-축산폐수공공처리시설 건설

하천오염의 실상

수질 오염Ⅰ